{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["荧光定量仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"荧光定量仪","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","荧光定量仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",3,"参考报价",4,"合计金额",12]
["一、技术要求"]
["1，仪器尺寸：13.6cm(W)*25cm(L)*5.5cm(H)；"]
["2，重量不大于745g；"]
["3，动态范围：至少4个数量级；"]
["4，处理时间：每个样品不大于5s；"]
["▲5，光源：LED蓝光和LED红光（包括但不限于）；"]
["▲6，激发通道：蓝光，红光；"]
["▲7，发生通道：绿光，红光；"]
["8，检测器：光电二极管，测量范围300-1000nm；"]
["9，预热时间不大于35秒；"]
["10，双核处理器，5秒内快速准确的定量DNA，RNA和蛋白；"]
["11，最低检测1ul样品（10pg/ul DNA或12.5ug/ml蛋白）；"]
["12，可以储存不少于1000个样品结果，可以通过U盘导出结果；"]
["13，触摸屏操作。"]
["14，赠送DNA/RNA/蛋白检测试剂各100测试，及相应的耗材。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]