{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["除湿机"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"除湿机","index":0,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","除湿机",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",10,"参考报价",0.8,"合计金额",8]
["一、技术要求"]
["▲1.除湿量：≥48/d（30℃，80%RH）；"]
["2.具有银离子过滤网；"]
["3.电源：220V~50Hz；"]
["4.水箱容量：≥7L；"]
["▲5.功率：≥790W；"]
["6.使用参考面积：≥80~100㎡（层高2.8m）；"]
["7.使用环境温度：5~35℃；"]
["8.净重24.5kg；"]
["▲9.运转噪音：≤53dB；"]
["10.外形尺寸：585*350*445mm。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]