{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["通风橱"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"通风橱","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","通风橱",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",2.5,"合计金额",5]
["一、技术要求"]
["1.外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂；"]
["▲2.操作区采用抗倍特板，具有较高防酸碱性；"]
["3.台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理；"]
["▲4.通风柜视窗：采用5mm后钢化玻璃；"]
["5.控制面板：采用轻触开关，使机器外形美观，易于操作；"]
["6.电控系统：具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长；"]
["7.插座：采用实验室专用安全产品，材料为PC材料防火阻燃；"]
["8.额定电压AC：220V±10%；"]
["9.额定频率：50Hz；"]
["10.外形尺寸（mm）：1200*800*2345；"]
["11.操作区尺寸（mm）：1020*670*750；"]
["12.额定功率：400W；"]
["13.吸入口风速：0.3~0.8m/s；"]
["14.紫外灯功率：20W；"]
["15.日光灯功率：21W；"]
["16.噪音：≦65dB（A）。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]