{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["舒适型恒温混匀仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"舒适型恒温混匀仪","index":0,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","舒适型恒温混匀仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",5,"参考报价",5.8,"合计金额",29]
["一、技术要求"]
["1.混匀频率最高可达 3,000 rpm（具体取决于所使用的加热模块）"]
["2. 仪器热盖可防止形成冷凝水，提高温度均一性，确保检测结果；"]
["3.防溅射技术能有效防止管盖润湿和交叉污染；"]
["4.从 5 µL 到 50 mL，可在所有通用样品管和工作板中进行加热、混匀和制冷；"]
["5.独立的传感器控制技术，具有最佳温控精准性和均一性的特点；"]
["6.金属浴技术降低污染可能性，提升实验室安全水平；"]
["7.低噪音水平，使工作环境更安静；"]
["8.具备便于快速更换加热模块；"]
["9.多样化程序编辑功能；预设程序按键和温度按键，操作更简便；"]
["10.可选择多种可替换式的加热模块，使用灵活性极高；"]
["11.人体工程学设计，保证操作轻松和性能卓越；"]
["12.特殊的二维混匀操控技术以可控的、二维圆周运动方式混匀液体，实现样品在反应管和工作板中快速而有效的混匀；"]
["二、总体配置："]
["2.1     主机5台；"]
["2.2    1.5ml可更换加热模块5个。"]
["2.3    15ml、50ml、酶标板、PCR96孔板加热模块各一个。"]
["三、售后服务"]
["质保期为3年（厂家提供产品质保承诺证明）"]