{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["双模块普通PCR仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"双模块普通PCR仪","index":0,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","双模块普通PCR仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",2,"参考报价",13,"合计金额",26]
["一、技术要求"]
["▲1.样品基座：0.2ml×32孔×3模块，可利用三个独立控制的加热模块（每个模块不少于32孔）同时完成三个不同的实验，可升级高通量样本模块，支持数字芯片；"]
["2.温度范围:4～99℃；"]
["▲3.最大模块变温速率：≥4℃/Sec，最大样品变温速率：≥4℃/Sec；"]
["4.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃；"]
["5.PCR体积范围：10—80ul；"]
["6.每个模块配备独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达≥4℃； "]
["7.具有≥8英寸彩色触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便；"]
["8.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；"]
["▲9.配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态；"]
["10.软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。"]
["▲11.内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，做到数据无缝连接软件；"]
["12.具有断电自动保护功能。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]