{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["漩涡振荡器"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"漩涡振荡器","index":0,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","涡旋振荡器",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",44,"参考报价",0.4,"合计金额",17.6]
["一、技术要求"]
["1. 进口产品；"]
["2.振荡方式：连续振荡与点振混合方式，三点开关可选择自动或点振混合方式。"]
["3.▲0-10级多种速度可调，能从低速振动到高速旋涡混合，最高速度可达3200rpm。"]
["4.▲整体金属铸造，橡胶底脚，重量≥4Kg，在强烈持续振荡时也能有效固定，不会漂移。"]
["5. 可选配6英寸平板垫片，60孔微量管插件及橡胶皮带等附件，适合多种试管与容器。"]
["6.可应用于冷藏室和培养箱。"]
["7. 尺寸：16.5x122x165mm。"]
["二、配置要求"]
[" 配置：主机一台，标配 2 种振荡平台，一种杯型平台用于单支试管振荡，另一种直径3英寸的橡胶垫用于锥形瓶或多支试管振荡使用。"]
["三、服务要求"]
["提供三年保修。"]